**Příloha č.** **1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu, která je realizována v systému elektronického tržiště Tender arena pod identifikačním číslem** **VZ0089533.**

**Název: KHS Jihomoravského kraje – multifunkční tisková zařízení**

**Technické parametry předmětu veřejné zakázky**

**Multifunkční tiskové zařízení typ A – 7 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Parametr* | *Hodnota* | *Splňuje Ano/Ne* | *Poznámka* |
| Multifunkční zařízení | |  |  |
| Nové, nepoužité zařízení | |  |  |
| Typ tisku | Barevný tisk |  |  |
| Oboustranný tisk | Ano, automatický |  |  |
| Displej | Dotykový |  |  |
| Možnost uživatelské úpravy výchozího displeje | |  |  |
| Ověření uživatelů pomocí PIN | |  |  |
| Formát tisku | Min. B6 až A3 |  |  |
| Formát kopírování | Min. B6 až A3 |  |  |
| Formát skenování | Max. A3 ze skla i přes podavač |  |  |
| Barevný tisk | ano |  |  |
| Barevné kopírování | ano |  |  |
| Barevné skenování | ano |  |  |
| Rozlišení tisku | Min. 1200x200 |  |  |
| Rozlišení kopírování | Min. 600x600 |  |  |
| Skenování | Min. do složky, do e-mailu, na USB disk |  |  |
| Podavač originálů | Min. na 100 listů |  |  |
| Rychlost tisku | Min. 30 stran za minutu  černobíle i barevně |  |  |
| Gramáž papíru | Min. 300 g/m2 z kazety |  |  |
| Připojení k síti | Ano, min. 1Gb/s |  |  |
| Tiskové ovladače | Windows 10, Windows 7  Windows Server 2012  Windows Server 2016  Windows Server 2019  Mac OS X |  |  |
| Tiskové jazyky | Min. PCL6, PS3 (stačí emulace) |  |  |
| Zásobníky papíru | Min. 2 kazety + boční podavač |  |  |
| Kapacita kazety | Min. 500 listů papíru |  |  |
| Kapacita bočního podavače | Min. 100 listů papíru |  |  |
| Záruka na stroj | Min. 24 měsíců |  |  |

**Multifunkční tiskové zařízení typ B – 2 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Parametr* | *Hodnota* | *Splňuje Ano/Ne* | *Poznámka* |
| Multifunkční zařízení | |  |  |
| Nové, nepoužité zařízení | |  |  |
| Typ tisku | Barevný tisk |  |  |
| Oboustranný tisk | Ano, automatický |  |  |
| Displej | Dotykový |  |  |
| Možnost uživatelské úpravy výchozího displeje | |  |  |
| Ověření uživatelů pomocí PIN | |  |  |
| Formát tisku | Min. B6 až A3 |  |  |
| Formát kopírování | Min. B6 až A3 |  |  |
| Formát skenování | Max. A3 ze skla i přes podavač |  |  |
| Barevný tisk | ano |  |  |
| Barevné kopírování | ano |  |  |
| Barevné skenování | ano |  |  |
| Rozlišení tisku | Min. 1200x200 |  |  |
| Rozlišení kopírování | Min. 600x600 |  |  |
| Skenování | Min. do složky, do e-mailu, na USB disk |  |  |
| Podavač originálů | Min. na 100 listů |  |  |
| Rychlost tisku | Min. 30 stran za minutu  černobíle i barevně |  |  |
| Gramáž papíru | Min. 300 g/m2 z kazety |  |  |
| Připojení k síti | Ano, min. 1Gb/s |  |  |
| Tiskové ovladače | Windows 10, Windows 7  Windows Server 2012  Windows Server 2016  Windows Server 2019  Mac OS X |  |  |
| Tiskové jazyky | Min. PCL6, PS3 (stačí emulace) |  |  |
| Zásobníky papíru | Min. 4 kazety + boční podavač |  |  |
| Kapacita kazety | Min. 500 listů papíru |  |  |
| Kapacita bočního podavače | Min. 100 listů papíru |  |  |
| Záruka na stroj | Min. 24 měsíců |  |  |